# Tehnični podatki

Mešalnik |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nazivna napetost | V= | 18
Mehak zagon |  | ●
Izbira števila vrtljajev |  | ●
Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev |  | ●
KickBack Control |  | ●
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 0–600
Vpenjalni sistem |  | M14
Največji premer mešala | mm | 120
TežaB) | kg | 2,9
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com.)

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.