# Tehniskie dati

Maisītāja mehānisms |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Pakāpeniska palaišana |  | ●
Apgriezienu skaita regulēšana |  | ●
Elektroniskā gaitas stabilizēšana |  | ●
KickBack Control |  | ●
Apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min-1 | 0–600
Darbinstrumenta turētājs |  | M14
Maksimālais maisītāja diametrs | mm | 120
SvarsB) | kg | 2,9
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamie akumulatori maksimālai jaudai |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Bez akumulatora (akumulatora svaru atradīsiet tīmekļa vietnē www.bosch-professional.com.)

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.