# Dados técnicos

Misturador |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Tensão nominal | V= | 18
Partida suave |  | ●
Pré-seleção da velocidade de rotação |  | ●
Eletrônica constante |  | ●
KickBack Control |  | ●
Nº de rotações em vazioA) | rpm | 0–600
Encabadouro da ferramenta |  | M14
Diâmetro máximo do cesto de misturar | mm | 120
PesoB) | kg | 2,9
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Baterias recomendadas para desempenho total |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C com bateria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  sem bateria (pode encontrar o peso da bateria em www.bosch-professional.com.)

C)

  potência limitada a temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.