# Instrucţiuni de siguranţă pentru agitatoare

- Ţineţi scula electrică cu ambele mâini pe mânerele acesteia. Pierderea controlului poate cauza vătămări corporale.

- Pentru a evita o atmosferă periculoasă, asiguraţi ventilarea suficientă atunci când amestecaţi materiale inflamabile. Vaporii degajaţi ar putea fi inhalaţi sau aprinşi de scânteile produse de scula electrică.

- Nu amestecaţi produse alimentare.Sculele electrice şi accesoriile acestora nu sunt construite pentru procesarea produselor alimentare.

- Asiguraţi-vă că, rezervorul agitatorului este aşezat într-o poziţie stabilă şi sigură. Un rezervor care nu este asigurat corespunzător se poate deplasa în mod neaşteptat.

- Ţineţi seama de instrucţiunile şi avertismentele privitoare la materialul de amestecat.Materialul care urmează a fi amestecat poate fi nociv.

- Nu băgaţi mâinile în rezervorul agitatorului şi nu introduceţi niciun alt obiect în timpul amestecării.Contactul cu paleta agitatoare poate provoca răniri grave.

- Porniţi şi conduceţi scula electrică în jos numai în rezervorul agitatorului. Paleta agitatoare se poate îndoi sau învârti în mod necontrolat.

- Nu prelucra materiale cu pericol de explozie (de exemplu, solvenţi uşor inflamabili). Sculele electrice generează scântei care pot aprinde vaporii degajaţi.

- Respectă instrucţiunile şi avertismentele din fişa cu date de securitate (FDS) a materialului de amestecat. Materialul de amestecat poate fi nociv pentru sănătate.

- Nu utiliza scula electrică pe un stativ. Scula electrică nu este adecvată pentru funcţionare staţionară.

- În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori. Acumulatorul poate arde sau exploda. Aerisiţi bine încăperea şi solicitaţi asistenţă medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutăţeşte. Vaporii pot irita căile respiratorii.

- Nu modifica şi nu deschide acumulatorul. Există pericolul de scurtcircuit.

- În urma contactului cu obiecte ascuţite ca de exemplu cuie sau şurubelniţe sau prin acţiunea unor forţe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora. Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.

- Utilizează acumulatorul numai la produsele producătorului. Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.

| Feriţi acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiaţii solare continue, foc, murdărie, apă şi umezeală. În caz contrar, există pericolul de explozie şi scurtcircuit.