# Techniniai duomenys

Maišytuvas |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Švelnus paleidimas |  | ●
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | ●
Elektroninis sūkių stabilizatorius |  | ●
Greito atjungimo įtaisas „KickBack Control“ |  | ●
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 0–600
Įrankių įtvaras |  | M14
Maksimalus maišymo sraigto skersmuo | mm | 120
SvorisB) | kg | 2,9
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Suderinami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com.)

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.