# Igangsetting

Støv, f.eks. mineralstøv, kan være helsefarlig. Berøring eller innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner seg i nærheten.
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.

- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2.

Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal bearbeides.

##

For å slå på elektroverktøyet skyver du først innkoblingssperren (5) opp med fingeren, og trykker deretter på av/på-bryteren (6) og holder den inntrykt.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (6).

##

### Stille inn turtallet med av/på-bryteren

Når elektroverktøyet er slått på, kan du regulere turtallet trinnløst avhengig av hvor langt inn du trykker av/på-bryteren (6).

Et lett trykk på av/på-bryteren (6) gir lavt turtall. Turtallet stiger med økende trykk.

### Stille inn turtallet med hjulet for turtallsinnstilling

Ønsket turtall kan i tillegg stilles inn med hjulet (4) (også under arbeidet).

Nødvendig turtall avhenger av materialet og arbeidsbetingelsene.

##

Den elektroniske mykstarten øker turtallet langsomt når av/på-bryteren (6) trykkes. Dermed hindres sprut av røremateriale.

##

Elektronikken til elektroverktøyet holder rørekurvhastigheten konstant i det innstilte området over et stort lastområde. Dette sikrer en jevn effekt.

##

Hurtigutkoblingen (KickBack Control) gir bedre kontroll over elektroverktøyet og gir dermed økt beskyttelse for brukeren sammenlignet med elektroverktøy uten KickBack Control. Hvis elektroverktøyet plutselig og uforutsett roterer rundt borakselen, slås elektroverktøyet av.

Hurtigutkoblingen signaliseres ved at lysdioden for KickBack Control (1) på elektroverktøyet blinker rødt.

For ny igangsetting slipper du av/på-bryteren og trykker den inn på nytt.

- Hvis funksjonen KickBack Control er defekt, kan ikke elektroverktøyet slås på. Elektroverktøyet må kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.