# 技术参数

搅拌器 |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 AC2 0..‎
额定电压 | 伏特= | 18
缓速起动 |  | ●
转速预选 |  | ●
恒定电子装置 |  | ●
KickBack Control |  | ●
空载转速A) | 转/分钟 | 0–600
工具夹头 |  | M14
最大搅拌头直径 | 毫米 | 120
重量B) | 公斤 | 2.9
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50
兼容的充电电池 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
推荐的确保全功率的充电电池 |  | ProCORE18V... ≥ 5.5安培小时
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 8.0Ah测得

B)

  不含充电电池（充电电池重量请查看www.bosch-professional.com。）

C)

  温度<0摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。