# Технічні характеристики

Мішалка |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Номінальна напруга | V= | 18
Плавний пуск |  | ●
Встановлення кількості обертів |  | ●
Константна електроніка |  | ●
KickBack Control |  | ●
Частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 0–600
Патрон |  | M14
Макс. діаметр змішувальної насадки | мм | 120
ВагаB) | кг | 2,9
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Сумісні акумулятори |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані акумулятори для досягнення повної потужності |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти в розділіwww.bosch-professional.com.)

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.