# 제품 사양

교반기 |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 AC2 0..‎
정격 전압 | V= | 18
소프트 스타트 기능 |  | ●
회전속도 선택 |  | ●
전자식 정속도 제어 기능 |  | ●
KickBack Control |  | ●
무부하 속도A) | min-1 | 0–600
툴 홀더 |  | M14
교반기 최대 직경 | mm | 120
중량B) | kg | 2.9
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
호환 가능한 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
최대 출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 |  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.