# Технически данни

Бъркачка |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Номинално напрежение | V= | 18
Плавно включване |  | ●
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | ●
Модул за постоянна скорост на въртене |  | ●
KickBack Control |  | ●
Обороти на празен ходA) | min–1 | 0–600
Гнездо за работен инструмент |  | M14
Максимален диаметър на бъркалката | mm | 120
ТеглоB) | kg | 2,9
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50
Съвместими акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощност |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Без акумулаторна батерия (Теглото на акумулаторната батерия ще откриете на адрес www.bosch-professional.com.)

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.