# Tehnički podaci

Mešalica |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nominalni napon | V= | 18
Lagani start |  | ●
Izbor broja obrtaja |  | ●
Konstantna elektronika |  | ●
KickBack Control |  | ●
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 0–600
Prihvat za alat |  | M14
Maksimalan prečnik korpe za mešanje | mm | 120
TežinaB) | kg | 2,9
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Kompatibilni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni akumulatori za punu snagu |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com.)

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.