# Date tehnice

Agitator |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Tensiune nominală | V= | 18
Pornire lentă |  | ●
Preselectare a turaţiei |  | ●
Sistem electronic constant |  | ●
KickBack Control |  | ●
Turaţie în golA) | rot/min | 0–600
Sistem de prindere a accesoriilor |  | M14
Diametru maxim paletă de malaxare | mm | 120
GreutateB) | kg | 2,9
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Acumulatori recomandaţi pentru putere maximă |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Fără acumulator (pentru greutatea acumulatorului, accesează www.bosch-professional.com.)

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.