# Tekniset tiedot

Sekoituskone |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nimellisjännite | V= | 18
Pehmeä käynnistystoiminto |  | ●
Kierrosluvun valinta |  | ●
Vakioelektroniikka |  | ●
KickBack Control |  | ●
TyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 0–600
Käyttötarvikkeen pidin |  | M14
Vispilän maksimihalkaisija | mm | 120
PainoB) | kg | 2,9
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut akut täyden suorituskyvyn takaamiseksi |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 8.0Ah kanssa.

B)

  Ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com.)

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.