# Dati tecnici

Miscelatore |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Tensione nominale | V= | 18
Avviamento graduale |  | ●
Preselezione del numero di giri |  | ●
Constant Electronic |  | ●
KickBack Control |  | ●
Numero di giri a vuotoA) | min–1 | 0–600
Attacco utensile |  | M14
Diametro max. della frusta di miscelazione | mm | 120
PesoB) | kg | 2,9
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Batterie consigliate per la massima potenza |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria consultare il sito www.bosch-professional.com.)

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.