# Petunjuk kerja dalam mengaduk

- Hindari mencipratkan adukan. Jika tidak, Anda dapat tergelincir dan kehilangan kendali atas perkakas listrik.

- Hindari pengoperasian perkakas listrik terus menerus pada kecepatan rendah. Jika tidak, mesin perkakas listrik dapat mengalami panas berlebih.

- Simpan perkakas listrik di tempat yang aman. Pastikan posisi perkakas listrik aman sehingga tidak dapat jatuh. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

## Pemilihan tongkat pengaduk

Pemilihan tongkat pengaduk bergantung pada adukannya.

Untuk adukan dengan viskositas rendah (encer), seperti misalnya cat dispersi, pernis, bahan perekat, senyawa untuk mengecor, adukan semen, gunakan tongkat pengaduk dengan spiral kiri. Material akan didorong dari atas ke bawah menggunakan tongkat pengaduk dengan spiral kiri. Tongkat pengaduk didorong ke atas. Adukan dengan viskositas rendah akan dicampur dan sedikit memercik.

Untuk adukan dengan viskositas tinggi, seperti plester campuran, beton, semen, semen screed, dempul, resin epoksi, gunakan tongkat pengaduk dengan spiral kanan. Material akan didorong dari bawah ke atas menggunakan tongkat pengaduk dengan spiral kanan. Tongkat pengaduk akan masuk ke dalam adukan. Adukan dengan viskositas tinggi akan dicampur secara optimal.

Gerakkan perkakas listrik ke atas dan ke bawah selama bekerja. Bersihkan tongkat pengaduk setelah digunakan.