# Punerea în funcţiune

Pulberile, de exemplu, pulberile minerale, pot fi nocive pentru sănătate. Atingerea sau inspirarea acestor pulberi poate provoca reacţii alergice şi/sau afecţiuni respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere.
Materialele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către specialişti.

- Asigură o ventilaţie optimă a locului de muncă.
- Este recomandat să utilizaţi o mască de protecţie respiratorie din clasa de filtrare P2.

Respectă prevederile din ţara ta referitoare la materialele de prelucrat.

##

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, împinge mai întâi în sus cu degetul piedica de pornire (5), iar apoi apasă butonul de pornire/oprire (6) şi menţine-l apăsat.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberează comutatorul de pornire/oprire (6).

##

### Reglarea turaţiei cu ajutorul butonului de pornire/oprire

Poţi regla progresiv turaţia sculei electrice conectate exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară pe butonul de pornire/oprire (6).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (6) determină o turaţie mai scăzută. Turaţia creşte odată cu creşterea forţei de apăsare.

### Reglarea turaţiei cu ajutorul rozetei de preselectare a turaţiei

Turaţia dorită poate fi preselectată suplimentar cu ajutorul rozetei de reglare (4) (şi în timpul funcţionării).

Turaţia necesară depinde de materialul de malaxat şi de condiţiile de lucru.

##

Dispozitivul electronic de pornire lentă creşte lent turaţia atunci când este apăsat comutatorul de pornire/oprire (6). Astfel, este evitată împroşcarea materialului de malaxat.

##

Sistemul electronic al sculei electrice menţine constantă turaţia paletei de malaxare pe un domeniu larg de sarcini în intervalul setat. Acest lucru asigură obţinerea unui randament uniform de lucru.

##

Protecţia la recul (KickBack Control) asigură un control mai bun al sculei electrice, sporind astfel protecţia utilizatorului, comparativ cu sculele electrice fără KickBack Control. În cazul rotirii bruşte şi neprevăzute a sculei electrice în jurul axei de rotaţie, scula electrică se deconectează.

Protecţia la recul este semnalată prin aprinderea intermitentă în roşu a LED-ului pentru KickBack Control (1) de pe scula electrică.

Pentru repunerea în funcţiune, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire şi acţionaţi-l din nou.

- Dacă funcţia KickBack Control este defectă, scula electrică nu mai poate fi pornită. Încredinţează scula electrică în vederea reparării numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, care utilizează piese de schimb originale.