# Tekniske data

Røreverk |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nominell spenning | V= | 18
Mykstart |  | ●
Turtallsinnstilling |  | ●
Konstantelektronikk |  | ●
KickBack Control |  | ●
TomgangsturtallA) | o/min | 0–600
Verktøyholder |  | M14
Maksimal rørekurvdiameter | mm | 120
VektB) | kg | 2,9
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte batterier for maksimal ytelse |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com.)

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.