# Data teknis

Alat pengaduk |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Tegangan nominal | V= | 18
Start halus |  | ●
Pemilihan awal kecepatan putaran |  | ●
Kontrol elektronik konstan |  | ●
KickBack Control |  | ●
Kecepatan idleA) | min-1 | 0–600
Dudukan alat kerja |  | M14
Diameter tongkat pengaduk maksimal | mm | 120
BeratB) | kg | 2,9
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50
Baterai yang kompatibel |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Baterai yang direkomendasikan untuk performa penuh |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai ProCORE18V 8.0Ah

B)

  tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com.)

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.