# ტექნიკური მონაცემები

მიქსერი |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
სასაქონლო ნომერი |  | ‎3 601 AC2 0..‎
ნომინალური ძაბვა | ვ= | 18
თანაბარი ჩართვა |  | ●
ბრუნთა რიცხვის არჩევა |  | ●
მუდმივი ელექტრონიკა |  | ●
KickBack Control |  | ●
უქმი სვლის ბრუნთა რიცხვიA) | წთ-1 | 0–600
ხელსაწყოს ვაზნა |  | M14
სათქვეფი ნიჩაბის მაქს. დიამეტრი | მმ | 120
მასაB) | კგ | 2,9
დამუხტვის დროს რეკომენდებული გარემოს ტემპერატურა | °C | 0 ... +35
გარემოს დასაშვები ტემპერატურა ექსპლუატაციის დროს C) და შენახვისას | °C | –20 ... +50
თავსებადი აკუმულატორები |  | GBA 18V... ProCORE18V...
რეკომენდირებული აკუმულატორები სრული სიმძლავრის მისაღწევად |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 ასთ
რეკომენდებული დასამუხტი მოწყობილობები |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  აკუმულატორის მიერ გაზომვა 20−25 °C დროს ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  აკუმულატორის გარეშე (აკუმულატორის წონა შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე www.bosch-professional.com.)

C)

  შეზღუდული სიმძლავრე < 0 °C ტემპერატურაზე

მნიშვნელობები შეიძლება ვარირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულად. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.