# Tekniska data

Maskinomrörare |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Märkspänning | V= | 18
Mjukstart |  | ●
Inställning av varvtal |  | ●
Konstantelektronik |  | ●
KickBack Control |  | ●
TomgångsvarvtalA) | v/min | 0–600
Verktygsfäste |  | M14
Maximal diameter omrörare | mm | 120
ViktB) | kg | 2,9
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade batterier för full effekt |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah

B)

  Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com.)

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.