# مشخصات فنی

همزن |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 AC2 0..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
استارت آهسته |  | ●
انتخاب سرعت |  | ●
تثبیت کننده الکترونیکی |  | ●
KickBack Control (قطع سریع) |  | ●
سرعت در حالت آزادA) | min-1 | ‎0–600‎
ابزارگیر |  | M14
حداکثر قطر مته همزن | mm | 120
وزنB) | kg | 2,9
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | GBA 18V... ProCORE18V...
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  بدون باتری قابل شارژ (وزن باتری قابل شارژ را در سایت www.bosch-professional.com می یابید.)

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.