# Τεχνικά στοιχεία

Αναδευτήρας |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Ομαλή εκκίνηση |  | ●
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | ●
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση |  | ●
KickBack Control |  | ●
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 0–600
Υποδοχή εξαρτήματος |  | M14
Μέγιστη διάμετρος αναδευτήρα | mm | 120
ΒάροςB) | kg | 2,9
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Χωρίς μπαταρία (Το βάρος της μπαταρίας θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com.)

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.