# Пускане в експлоатация

Праховете, напр. от минерални материали, могат да бъдат вредни за здравето. Кон‌тактът до кожата или вдишването на такива прахове могат да предизвикат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия с електроинстру‌мен‌та или намиращи се наблизо лица.
Допуска се обра‌бот‌ването на съдържащи азбест материали само от съответно обучени квалифицирани лица.

- Осигурявайте добро проветряване на работното място.
- Препоръчва се използването на дихателна маска с филтър от клас P2.

Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпоредби, валидни при обработване на съответните материали.

##

За въвеждане в експлоатация на електроинструмента първо избутайте блокажа за включване (5) с пръст нагоре, след това натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (6).

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (6).

##

### Регулиране на оборотите с пусковия прекъсвач

Можете безстепенно да регулирате оборотите на включения електроинструмент според това колко натискате пусковия прекъсвач (6).

По-лек натиск върху пусковия прекъсвач (6) води до по-ниски обороти. С увеличаване на натиска нараства и скоростта на въртене.

### Регулиране на оборотите с колелото за регулиране за предварителен избор на обороти

Желаните обороти могат допълнително да се изберат предварително с колелото за регулиране (4) (включително и по време на работа).

Нужните обороти зависят от материала за разбъркване и условията на работа.

##

Електронният плавен пуск увеличава бавно оборотите когато пусковияти прекъсвач (6) се натисне. Така се избягва разпръскване на материала за разбъркване.

##

Електрониката на електроинструмента запазва константни оборотитена бъркалката за дълъг диапазон на натоварване в настроената област. Това гарантира равномерна производителност.

##

Системата за бързо изключване (KickBack Control) осигурява по-добър контрол над електроинструмента и така повишава сигурността на оператора в сравнение с електроинструменти без KickBack Control. При внезапно и непредвидено завъртане на електроинструмента около оста на въртене електроинструментът се изключва автоматично.

Режимът на бързо изключване ще се покаже чрез мигане в червено на LED за KickBack Control (1) върху електроинструмента.

За повторно включване отпуснете пусковия прекъсвач и отново го натиснете.

- Ако функцията KickBack Control е повредена, електроинструментът не може да бъде включен. Допускайте ремонтът на електроинструмента да се извършва само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части.