# Műszaki adatok

Keverő berendezés |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Névleges feszültség | V= | 18
Lágyindítás |  | ●
Fordulatszám-előválasztás |  | ●
Konstanselektronika |  | ●
KickBack Control |  | ●
Üresjárati fordulatszámA) | min-1 | 0–600
Szerszámbefogó egység |  | M14
A keverőkosár legnagyobb átmérője | mm | 120
SúlyB) | kg | 2,9
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V...
A teljes teljesítményhez javasolt akkumulátorok |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.