# البيانات الفنية

خلاّط |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 AC2 0..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
البدء بإدارة هادئة |  | ●
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | ●
المثبت الإلكتروني |  | ●
خاصية الإطفاء السريع KickBack Control‏ |  | ●
عدد اللفات اللاحمليA) | لفة/دقيقة | 0–600‏
حاضن العدة |  | M14
أقصى قطر لأداة الخلط | مم | 120
الوزنB) | كجم | 2,9
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم المتوافقة |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة |  | ProCORE18V...‎ ‏≥ 5,5 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah

B)

  دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com.)

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.