# Instructions de sécurité pour les mélangeurs

- Maintenir l'outil à deux mains à l'aide des poignées prévues à cet effet. Toute perte de contrôle peut entraîner des dommages corporels.

- Assurer une ventilation suffisante lors du mélange de matériaux inflammables afin d'éviter de générer une atmosphère dangereuse. Les vapeurs peuvent être inhalées ou enflammées par les étincelles produites par la machine-outil.

- Ne pas mélanger de nourriture. Les machines-outils et leurs accessoires ne sont pas conçus pour être utilisés avec de la nourriture.

- S'assurer que la cuve de mélange est placée dans une position stable et sécurisée.Un conteneur mal immobilisé peut se déplacer de manière imprévue.

- Respecter les instructions et les avertissements concernant les matériaux à mélanger.Les matériaux à mélanger peuvent être dangereux.

- Ne pas mettre la main dans la cuve de mélange ni introduire d'objet pendant le mélange.Tout contact avec le fouet mélangeur peut entraîner des blessures graves.

- Démarrer et arrêter l'outil exclusivement lorsqu'il se trouve dans la cuve de mélange. Le fouet mélangeur peut se courber ou tourner de manière incontrôlée.

- Ne mélangez pas de matières explosibles (p. ex. des solvants facilement inflammables). Les outils électroportatifs produisent des étincelles risquant d’enflammer les vapeurs qui se dégagent.

- Suivez les instructions et les consignes de sécurité figurant sur la fiche de données de sécurité (FDS) du produit à malaxer. Le produit à malaxer peut être nuisible à la santé.

- Ne montez jamais l’outil électroportatif dans un support pour une utilisation stationnaire. Cet outil électroportatif n’est pas conçu pour une utilisation stationnaire.

- Si l’accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

- N’apportez aucune modification à la batterie et ne l’ouvrez pas. Risque de court-circuit.

- Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d’exercer une force extérieure sur le boîtier risque d’endommager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’exploser ou de surchauffer.

- N’utilisez l’accu que sur les produits du fabricant. Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

| Conservez la batterie à l’abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l’eau et de l’humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.