# Sostituzione dell’accessorio

## Frusta di miscelazione con filettatura esterna M14

Avvitare la frusta di miscelazione (13) nell’alberino di azionamento (7). A tale scopo, trattenere l’alberino di azionamento (7) con una chiave fissa (apertura chiave 22 mm) e, mediante una seconda chiave fissa (apertura chiave 22 mm o 24 mm), serrare la frusta di miscelazione (13).

Lo smontaggio della frusta di miscelazione avviene in sequenza inversa.