# Tehnilised andmed

Segisti |  | GRW 18V-120
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 AC2 0..‎
Nimipinge | V= | 18
Sujuvkäivitus |  | ●
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | ●
Elektrooniline püsikiiruse hoidja |  | ●
KickBack Control (kiirväljalülitus) |  | ●
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 0–600
Tööriistakinnitus |  | M14
Segamisvispli max läbimõõt | mm | 120
KaalB) | kg | 2,9
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Ühilduvad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Täisvõimsuse jaoks soovitatavad akud |  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Ilma akuta (Aku kaalu leiate veebiaadressilt www.bosch-professional.com.)

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.