# Arbetsanvisningar för omrörning

- Undvik stänk från omrört material. Detta kan leda till att du halkar och förlorar kontrollen över elverktyget.

- Undvik kontinuerlig drift av elverktyget med reducerat varvtal. Annars kan elverktygets motor bli överhettad.

- Förvara elverktyget på en säker plats. Se till att det inte kan välta. I annat fall kan elverktyget skadas.

## Val av omrörare

Val av blandningsbehållare beror på materialet som ska blandas.

För material med låg viskositet, som t.ex. dispersionsfärg, lack, lim, gjutmassa och cementslam, använd en blandningsbehållare med vänstergång. I blandningsbehållare med vänstergång matas materialet uppifrån och ner. Blandningsbehållaren trycks uppåt. Blandningsmaterial med låg viskositet blandas utan att stänka.

För material med hög viskositet, som t.ex. puts, betong, cement, spackel och epoxi, använd en blandningsbehållare med högergång. I blandningsbehållare med högergång matas materialet nerifrån och upp. Blandningsbehållaren arbetar sig in i materialet. Material med hög viskositet blandas igenom optimalt.

För elverktyget upp och ned under blandning. Rengör blandningsbehållaren efter avslutat arbete.