# Informasjon om røring

- Unngå at rørematerialet spruter. Ellers kan du skli og miste kontrollen over elektroverktøyet.

- Unngå kontinuerlig drift av elektroverktøyet med redusert turtall. Slik drift kan føres til overoppheting av motoren til elektroverktøyet.

- Oppbevar elektroverktøyet på et sikkert sted. Sørg for at det ikke kan velte. Elektroverktøyet kan ta skade hvis det velter.

## Velge rørekurv

Valg av rørekurv avhenger av rørematerialet.

Til røremateriale med lav viskositet, for eksempel dispersjonsmaling, lakk, lim, støpemasse og sementslam bruker du en rørekurv med venstrespiral. I rørekurven med venstreskruelinje blir materialet matet inn ovenfra. Rørekurven trykkes oppover. Røremateriale med lav viskositet blandes med lavt sprutnivå.

Til røremateriale med høy viskositet, for eksempel ferdigpuss, betong, sement, gulvbelegg, sparkelmasse og epoksyharpiks bruker du en rørekurv med høyrespiral. I rørekurven med høyrespiral blir materialet ført nedenfra og oppover. Rørekurven arbeider seg inn i blandingsmassen. Materiale med høy viskositet gjennomblandes optimalt.

Beveg elektroverktøyet opp og ned i løpet av arbeidet. Rengjør rørekurven etter behov.