# Messa in funzione

Le polveri, ad. es. polveri minerali, possono essere dannose per la salute. Il contatto oppure l’inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’utilizzatore, oppure delle persone che si trovino nelle vicinanze.
I materiali contenenti amianto andranno lavorati esclusivamente da personale specializzato.

- Provvedere ad una buona aerazione della postazione di lavoro.
- Si consiglia di indossare un respiratore con classe di filtraggio P2.

Attenersi alle prescrizioni in vigore nel proprio Paese per i materiali da lavorare.

##

Per mettere in funzione l’elettroutensile, spingere dapprima con le dita il dispositivo di blocco (5) verso l’alto, quindi premere l’interruttore di avvio/arresto (6) e tenerlo premuto.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (6).

##

### Impostazione del numero di giri con l’interruttore di avvio/arresto

Ad elettroutensile acceso, è possibile impostare il numero di giri in modo continuo esercitando di volta in volta una pressione maggiore o minore sull’interruttore di avvio/arresto (6).

Premendo leggermente l’interruttore di avvio/arresto (6), si otterrà un numero di giri ridotto. Aumentando la pressione, aumenterà anche il numero di giri.

### Impostazione del numero di giri con la rotellina di preselezione del numero di giri

Il numero di giri desiderato può essere inoltre preselezionato con l’apposita rotellina (4) (anche durante il funzionamento).

Il numero di giri necessario dipende dal prodotto da miscelare e dalle condizioni di lavoro.

##

L’avviamento graduale elettronico aumenta lentamente il numero di giri quando si preme l'interruttore di accensione/spegnimento (6). In questo modo si evitano gli schizzi del prodotto da miscelare.

##

L’elettronica dell’elettroutensile mantiene costante il numero di giri della frusta di miscelazione per un ampio intervallo di carico nel campo impostato. Ciò garantisce prestazioni di lavoro costanti.

##

La disattivazione rapida (KickBack Control) consente un migliore controllo sull’elettroutensile, migliorando così anche la protezione dell’utilizzatore rispetto agli elettroutensili senza KickBack Control. In caso di rotazione improvvisa e imprevista dell’elettroutensile attorno all’asse di rotazione, l’elettroutensile si disattiva.

La disattivazione rapida viene segnalata sull’elettroutensile con il LED rosso lampeggiante del KickBack Control (1).

Per la rimessa in funzione rilasciare l’interruttore di accensione/spegnimento e quindi azionarlo nuovamente.

- Se la funzione KickBack Control è difettosa, non sarà più possibile accendere l’elettroutensile. Far riparare l’elettroutensile esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando parti di ricambio originali.