# Sikkerhedsanvisninger for røreværk

- Hold værktøjet med begge hænder på de dertil beregnede håndgreb. Hvis du mister kontrollen, kan der ske personskade.

- Sørg for tilstrækkelig ventilation ved blanding af antændelige materialer for at undgå en farlig atmosfære. Udviklet damp kan inhaleres eller antændes af de gnister, som el-værktøjet danner.

- Bland ikke madvarer.El-værktøj og dets tilbehør er ikke udformet til behandling af madvarer.

- Sørg for, at blandebeholderen er placeret i en fast og sikker position. En beholder, der ikke er sikret forsvarligt, kan pludselig bevæge sig.

- Følg instruktionerne og advarslerne for materialet, der skal blandes.Materialet, der skal blandes, kan være skadeligt.

- Stik ikke hænderne eller genstande ned i rørekurven, mens der blandes.Kontakt med rørekurven kan medføre alvorlige kvæstelser.

- Værktøjet må kun startes og standes i blandebeholderen. Rørekurven kan bøje sig eller dreje ukontrolleret.

- Bearbejd ikke eksplosionsfarlige stoffer (f.eks. letantændelige opløsningsmidler). El-værktøj danner gnister, som kan antænde dampe.

- Følg anvisningerne og advarslerne i sikkerhedsdatabladet (SDB) for materialet, der omrøres. Materialet kan være sundhedsskadeligt.

- El-værktøjet må ikke benyttes i en stander. El-værktøjet må ikke benyttes stationært.

- Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud. Akkuen kan antændes eller eksplodere. Tilfør frisk luft, og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

- Akkuen må ikke ændres eller åbnes. Fare for kortslutning.

- Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. søm eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirkning. Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.

- Brug kun akkuen i produkter fra producenten. Kun på denne måde beskyttes batteriet mod farlig overbelastning.

| Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, snavs, vand og fugtighed). Der er risiko for eksplosion og kortslutning.