# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

Пыль, напр., минеральная пыль, может нанести ущерб здоровью. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Материал с содержанием ас‌беста разрешается обрабатывать только специалистам.

- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респира‌тор‌ной маской с фильтром класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

##

- Приводите в действие переключатель передач только при остановленном электроинструменте.

Поверните переключатель передач (3) на требуемую передачу (I или II).

С помощью переключателя передач (3) можно выбирать один из двух диапазонов числа оборотов.

Передача I:

Диапазон низкого числа оборотов

Передача II:

Диапазон высокого числа оборотов

##

Для включения электроинструмента нажмите на выключатель (1). Для блокировки выключателя (1) нажмите кнопку блокировки (5) и отпустите выключатель (1).

Для выключения электроинструмента, коротко нажмите на выключатель (1) и отпустите.

##

Требуемое число оборотов можно предустановить с помощью регулировочного колесика для выбора числа оборотов (2) (даже на работающем инструменте).

Требуемое число оборотов зависит от размешиваемого материала и условий работы.

##

Электронный плавный пуск медленно увеличивает число оборотов при нажатии на выключатель (1). Это позволяет избежать разбрызгивания размешиваемого материала.

##

Электроника постоянства удерживает постоянное число оборотов на холостом ходу и при определенных условиях нагрузки. Это гарантирует равномерную эффективную мощность.

##

Индикация смены угольных щеток (9) мигает красным светом, если угольные щетки изношены. Необходимо заменить угольные щетки. Для этого отправьте электроинструмент в авторизованную сервисную мастерскую для Bosch -электроинструментов см. Сервис и консультирование по вопросам применения.

##

Защита от непреднамеренного включения предотвращает неконтролируемый запуск электроинструмента после перебоев с электроснабжением.

Чтобы снова включить электроинструмент, установите выключатель (1) в положение выкл. и снова включите электроинструмент.