# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроінструмента.

Пил, напр., мінеральний пил, може бути небезпечним для здоров’я. Торкання або вдихання пилу може викликати у Вас, або у осіб, що знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або захворювання дихальних шляхів.
Матеріали, що містять азбест, дозволяється обробляти лише спеціалістам.

- Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
- Рекомендується вдягати респіраторну маску з фільтром класу P2.

Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів, що діють у Вашій країні.

##

- Перемикайте перемикач швидкості лише при зупиненому електроінструменті.

Переведіть селектор передач (3) на потрібну передачу (I або II).

За допомогою перемикача швидкості (3) можна встановлювати 2 діапазони кількості обертів.

I швидкість:

Мала кількість обертів

II швидкість:

Велика кількість обертів

##

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть вимикач (1). Щоб заблокувати вимикач (1), натисніть кнопку блокування (5) і відпустіть вимикач (1).

Щоб вимкнути електроінструмент, короткочасно натисніть вимикач (1) і потім відпустіть.

##

Бажану частоту обертання можна попередньо вибрати за допомогою диска попереднього вибору частоти обертання (2) (також під час експлуатації).

Необхідна частота обертання залежить від матеріалу, що перемішується, та умов роботи.

##

Електронна система плавного пуску повільно збільшує швидкість, коли натискають перемикач увімкнення/вимкнення (1). Це запобігає розбризкуванню перемішуваного матеріалу.

##

Постійна електроніка підтримує постійну частоту обертання на холостому ходу та за певних умов навантаження. Це забезпечує рівномірне виконання роботи.

##

Індикатор необхідності заміни вугільних щіток (9) блимає червоним, коли вугільні щітки стерлися. Вугільні щітки слід міняти. Для цього надішліть електроінструмент до авторизованого сервісного центру для електроінструментів Bosch див. Сервіс і консультації з питань застосування.

##

Захист від повторного пуску запобігає неконтрольованому запуску електроінструмента після перебоїв з електропостачанням.

Щоб знову увімкнути електроінструмент, вимкніть вимикач (1), а потім знову увімкніть електроінструмент.