# التشغيل

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع العدة الكهربائية.

إن الأغبرة، مثلا الأغبرة المعدنية، قد تكون مضرة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلی أعراض حساسية و/أو إلی أمراض الجهاز التنفسي لدی المستخدم أو لدی الأشخاص المتواجدين علی مقربة من المكان.
لا يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي علی الأسبستوس إلا من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

- حافظ علی تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع واقي للتنفس من فئة المرشح P2.

تراعی الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للخامات المرغوب معالجتها.

##

- لا تستخدم مفتاح اختيار ترس السرعة إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

أدر مفتاح اختيار ترس السرعة (3) على ترس السرعة المرغوب (I أو II).

يمكنك بواسطة مفتاح اختيار ترس السرعة (3) أن تختار مجالين اثنين لسرعة الدوران مسبقا.

ترس السرعة I:

نطاق عدد لفات منخفض

ترس السرعة II‏:

نطاق عدد لفات مرتفع

##

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (1). لتأمين قفل مفتاح التشغيل والإطفاء (1) اضغط على زر الإقفال (5) واترك مفتاح التشغيل والإطفاء (1).

لغرض إطفاء العدة الكهربائية اضغط لوهلة قصيرة على مفتاح التشغيل والإطفاء (1) واتركه.

##

يمكنك بواسطة طارة ضبط عدد اللفات مسبقا ضبط عدد اللفات المرغوب مسبقا (2) (حتى أثناء التشغيل).

يتعلق عدد اللفات اللازم بالمواد المراد خلطها وبظروف العمل.

##

تعمل الوظيفة الإلكترونية للبدء بإدارة هادئة على زيادة عدد اللفات ببطء، عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (1). وبذلك يتم تجنب تبعثر مادة الخلط.

##

يحافظ المثبت الإلكتروني علی ثبات عدد اللفات عند الدوران اللاحملي، وظروف حمل معينة. يضمن هذا قدرة عمل منتظمة.

##

يومض بيان تغيير الفرش الفحمية (9) باللون الأحمر عند استهلاك الفرش الفحمية. يجب تغيير الفرش الفحمية. لهذا الغرض أرسل العدة الكهربائية إلى أحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة للعدد الكهربائية من Bosch انظر خدمة العملاء واستشارات الاستخدام.

##

تمنع واقية إعادة التشغيل إعادة تشغيل العدة الكهربائية دون تحكم بها عند عودة الإمداد بالتيار الكهربائي.

لغرض إعادة التشغيل ينبغي ضبط مفتاح التشغيل والإطفاء (1) على وضع الإطفاء، ثم إعادة تشغيل العدة الكهربائية.