# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

Prachové částice, např. minerální prach, mohu být zdraví škodlivé. Kontakt s prachem nebo vdechnutí mohou u pracovníka nebo osob nacházejících se v blízkosti vyvolat alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest.
Materiál obsahující azbest smějí řezat pouze specialisté.

- Zajistěte dobré větrání pracoviště.
- Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou filtru P2.

Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.

##

- Volič stupňů používejte pouze tehdy, když je elektrické nářadí zastavené.

Otočte volič stupňů (3) na požadovaný stupeň (I nebo II).

Pomocí voliče stupňů (3) lze zvolit dva rozsahy otáček.

Stupeň I:

Rozsah nízkých otáček

Stupeň II:

Rozsah vysokých otáček

##

Pro spuštění elektrického nářadí stiskněte vypínač (1). Pro zajištění vypínače (1) stiskněte zajišťovací tlačítko (5) a pusťte vypínač (1).

Pro vypnutí elektrického nářadí krátce stiskněte vypínač (1) a pak ho pusťte.

##

Požadované otáčky lze předvolit nastavovacím kolečkem pro předvolbu otáček (2) (i během provozu).

Potřebné otáčky závisí na míchaném materiálu a pracovních podmínkách.

##

Elektronický pozvolný rozběh pomalu zvyšuje otáčky, když se stiskne vypínač (1). Zabrání se tím stříkání míchaného materiálu.

##

Konstantní elektronika udržuje konstantní otáčky bez zatížení a při určitých podmínkách zatížení. Tím je zabezpečený stejnoměrný pracovní výkon.

##

Ukazatel výměny uhlíků (9) bliká červeně, když jsou opotřebené uhlíky. Uhlíky se musí vyměnit. Za tím účelem pošlete elektrické nářadí do autorizovaného servisu pro elektrické nářadí Bosch viz Zákaznická služba a poradenství ohledně použití.

##

Ochrana proti opětovnému zapnutí zabraňuje nekontrolovanému rozběhu elektrického nářadí po přerušení přívodu elektrického proudu.

Pro opětovné spuštění nastavte vypínač (1) do vypnuté polohy a elektrické nářadí znovu zapněte.