# راهنمایی جهت همزدن

- از پاشش مواد مخلوط جلوگیری کنید. . در غیر اینصورت امکان سُر خوردن و از دست دادن کنترل روی ابزار برقی وجود دارد.

- از استفاده ی طولانی ابزار برقی با دور کم اجتناب کنید. در غیر اینصورت ممکن است موتور دستگاه داغ شود.

انتخاب مته همزن بستگی به ماده مخلوط شونده، دارد.

برای ماده مخلوط شونده با غلظت پایین، برای مثال رنگ امولسیون، لاک، چسب، مخلوط ریخته گری، دوغاب سیمان، از یک مته همزن دارای پره چپ استفاده کنید. در مته همزن دارای پره چپ، ماده از بالا به پایین مخلوط می شود. مته همزن به سمت بالا فشرده می شود. ماده مخلوط شونده دارای غلظت پایین بدون پاشش هم زده می شود.

برای ماده مخلوط شونده دارای غلظت بالا، برای مثال بتن، سیمان، ملات، بتونه، اپوکسی، از یک مته همزن دارای پره راست استفاده کنید. در مته همزن دارای پره راست، ماده از پایین به بالا مخلوط می شود. مته همزن درون مخلوط می چرخد. ماده مخلوط شونده دارای غلظت بالا، به صورت بهینه هم زده می شود.

ابزار برقی را هنگام کار بالا و پایین کنید. مته همزن را پس از استفاده تمیز کنید.

- ابزار برقی را در یک محل مطمئن نگهداری کنید. دقت کنید که هنگام نگهداری ابزار به زمین نیفتد. در غیر اینصورت امكان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.