# Bắt Đầu Vận Hành

- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

Bụi bẩn, ví dụ như bụi khoáng có thể gây hại đến sức khỏe. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.
Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

##

- Chỉ kích hoạt công tắc chọn vòng truyền động khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

Xoay công tắc chọn vòng truyền động (3) đến số mong muốn (I hoặc II).

Với công tắc chọn vòng truyền động (3), có thể chọn sẵn 2 tầm tốc độ.

Số I:

Khoảng tốc độ xoay thấp

Số II:

Khoảng tốc độ xoay cao

##

Để khởi động dụng cụ điện, hãy nhấn công tắc bật/tắt (1). Để khóa công tắc bật/tắt (1), hãy nhấn nút khóa (5) và nhả công tắc bật/tắt (1).

Để tắt dụng cụ điện, hãy nhấn nhanh công tắc bật/tắt (1) và nhả ra.

##

Có thể chọn trước tốc độ xoay mong muốn bằng núm vặn chọn trước tốc độ xoay (2) (trong khi vận hành).

Tốc độ xoay cần thiết phụ thuộc vào hỗn hợp pha trộn và điều kiện làm việc.

##

Khởi động êm bằng điện sẽ tăng dần tốc độ xoay, nếu công tắc bật/tắt (1) được nhấn. Do đó, có thể tránh bắn tóe hỗn hợp pha trộn.

##

Các thiết bị điện tử cố định duy trì tốc độ xoay không đổi khi chạy không tải và trong các điều kiện tải nhất định. Điềy này đảm bảo công suất làm việc đồng đều.

##

Hiển thị thay chổi than (9) nhấp nháy màu đỏ, nếu chổi than bị mòn. Chổi than phải được thay mới. Muốn vậy, hãy gửi dụng cụ điện tới bộ phận dịch vụ khách hàng được ủy quyền cho Bosch dụng cụ điện xem Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng.

##

Sự bảo vệ sự tái khởi động ngăn ngừa sự khởi động không được chủ động kiểm soát của máy sau khi mất điện.

Để vận hành lại hãy đưa công tắc tắt/mở (1) vào vị trí tắt và bật lại dụng cụ điện.