# Tehniskie dati

Maisītāja mehānisms |  | GRW 140
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 1400
Izejas jauda | W | 500
Mehāniskā pārnesumu pārslēgšana |  | ●
Pakāpeniska palaišana |  | ●
Apgriezienu skaita regulēšana |  | ●
Elektroniskā gaitas stabilizēšana |  | ●
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ●
Apgriezienu skaits brīvgaitā
1. pārnesumā | min-1 | 200–480
2. pārnesumā | min-1 | 300–750
Nominālais griezes moments
1. pārnesumā | Nm | 10,2
2. pārnesumā | Nm | 6,7
Darbinstrumenta stiprinājums |  | M14
Maksimālais maisītāja diametrs | mm | 140
SvarsA) | kg | 4,2
Aizsardzības klase |  | / II

A)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.