# Hướng dẫn an toàn cho máy khuấy

- Giữ dụng cụ bằng cả hai tay tại các tay nắm định dùng. Mất điều khiển có thể gây ra thương tích cho người.

- Đảm bảo thông gió đủ khi trộn các vật liệu dễ cháy để tránh không khí nguy hiểm. Hơi phát ra có thể bị hít phải hoặc bị bắt lửa bởi các tia lửa điện do dụng cụ điện tạo ra.

- Không trộn thức ăn.Các dụng cụ điện và phụ kiện của chúng không được thiết kế để chế biến thức ăn.

- Giữ dây cách xa khu vực làm việc. Dây có thể bị vướng bởi giỏ máy trộn.

- Đảm bảo rằng thùng chứa trộn được đặt tại một vị trí vững chắc và an toàn. Thùng chứa mà không được cố định đúng cách có thể di chuyển mong muốn.

- Đảm bảo rằng không có chất lỏng bắn tóe vào vỏ dụng cụ điện.Chất lỏng xâm nhập vào dụng cụ điện có thể gây hư hỏng và dẫn đến điện giật.

- Làm theo các hướng dẫn và cảnh báo để vật liệu được trộn.Vật liệu cần trộn có thể gây hại.

- Nếu dụng cụ điện rơi vào vật liệu cần trộn, hãy rút phích cắm dụng cụ ngay lập tức và nhờ người sửa chữa đủ trình đủ tiến hành kiểm tra dụng cụ điện.Đặt dụng cụ còn cắm phích vào xô có thể gây điện giật.

- Không thò tay vào thùng chứa trộn hoặc nhét các vật khác vào khi đang trộn.Tiếp xúc với giỏ máy trộn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

- Khởi động và chạy dụng cụ trong thùng chứa trộn. Giỏ máy trộn có thể uốn cong hoặc xoay theo cách không kiểm soát được.

- Không xử lý các chất dễ nổ (ví dụ như các dung môi dễ cháy). Dụng cụ điện tạo ra các tia lửa có thể đốt cháy hơi nước thoát ra.

- Tuân thủ các hướng dẫn cảnh báo trong bản dữ liệu an toàn (SDB) về chất liệu pha trộn. Chất liệu pha trộn có thể gây hại cho sức khỏe.

- Không được sử dụng dụng cụ điện trong giá đỡ. Dụng cụ điện không được phép dùng cho vận hành tĩnh.