# Dados técnicos

Misturador |  | GRW 140
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 AC4 0..‎
Potência nominal absorvida | W | 1400
Potência útil | W | 500
Regulação mecânica da velocidade |  | ●
Arranque suave |  | ●
Pré-seleção da velocidade de rotação |  | ●
Sistema de eletrónica constante (Constant Electronic) |  | ●
Proteção contra rearranque involuntário |  | ●
N.º de rotações em vazio
1.ª velocidade | r.p.m. | 200–480
2.ª velocidade | r.p.m. | 300–750
Binário nominal
1.ª velocidade | Nm | 10,2
2.ª velocidade | Nm | 6,7
Encabadouro da ferramenta |  | M14
Diâmetro máximo da barra misturadora | mm | 140
PesoA) | kg | 4,2
Classe de proteção |  | / II

A)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.