# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

Damm, t. ex. mineraliska damm kan vara hälsovådliga. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer som uppehåller sig i närheten.
Endast fackpersonal får bearbeta asbesthaltigt material.

- Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
- Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta nationella föreskrifter för bearbetat material.

##

- Aktivera växellägesomkopplaren endast på frånkopplat elverktyg.

Vrid växelväljaren (3) till önskad växel (I eller II).

Med växellägesomkopplaren (3) kan 2 varvtalsområden förväljas.

Växel I:

Lågt varvtalsområde

Växel II:

Högt varvtalsområde

##

För att slå på elverktyget trycker du på på-/av-strömbrytaren (1). För att spärra på-/av-strömbrytaren (1) trycker du på spärrknappen (5) och släpper på-/av-strömbrytaren (1).

För att stänga av elverktyget trycker du kort på på-/av-strömbrytaren (1) och släpper den igen.

##

Önskat varvtal kan väljas med varvtalsreglaget (2) (även under drift).

Vilket varvtal som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren.

##

Den elektroniska mjukstarten ökar varvtalet långsamt när på-/av-strömbrytaren (1) trycks in. Därmed undviker man att materialet skvätter.

##

Konstantelektroniken håller ett konstant varvtal vid tomgång och vid vissa lastvillkor. Detta ger ett jämnt arbetsresultat.

##

Indikeringen byte av kolborste (9) blinkar rött när kolborstarna är förbrukade. Kolborstarna måste bytas ut. Skicka elverktyget till en auktoriserad kundtjänstrepresentant för Bosch -elverktyg se Kundtjänst och applikationsrådgivning.

##

Återstartsskyddet hindrar elverktyget från att okontrollerat starta efter ett strömavbrott.

För återstart ställ på-/av-strömbrytaren (1) i frånkopplingsläge och slå på elverktyget igen.