# 제품 사양

교반기 |  | GRW 140
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 AC4 0..‎
소비 전력 | W | 1400
출력 | W | 500
기계식 기어 선택 |  | ●
소프트 스타트 기능 |  | ●
회전속도 선택 |  | ●
전자식 정속도 제어 기능 |  | ●
재시동 방지 기능 |  | ●
무부하 속도
1단 | min-1 | 200–480
2단 | min-1 | 300–750
정격 토크
1단 | Nm | 10.2
2단 | Nm | 6.7
툴 홀더 |  | M14
교반기 최대 직경 | mm | 140
중량A) | kg | 4.2
보호 등급 |  | / II

A)

  중량(전원 연결 케이블 포함/제외)

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.