# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

Støv, f.eks. mineralstøv, kan være helsefarlig. Berøring eller innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner seg i nærheten.
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.

- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2.

Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal bearbeides.

##

- Bruk girvelgeren kun når elektroverktøyet står stille.

Drei girvelgeren (3) til ønsket gir (I eller II).

Med girvelgeren (3) kan to turtallsområder stilles inn på forhånd.

1. gir:

Lavt turtallsområde

2. gir:

Høyt turtallsområde

##

For å starte elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (1). For å låse av/på-bryteren (1) trykker du på låseknappen (5) og slipper av/på-bryteren (1).

For å slå av elektroverktøyet trykker du kort på av/på-bryteren (1) og slipper den.

##

Ønsket turtall kan stilles inn med hjulet for turtallsinnstilling (2) (også under arbeidet).

Nødvendig turtall avhenger av materialet og arbeidsbetingelsene.

##

Den elektroniske mykstarten øker turtallet langsomt når av/på-bryteren (1) trykkes. Dermed hindres sprut av røremateriale.

##

Konstantelektronikken holder et konstant turtall ved tomgang og i bestemte belastningstilstander. Dette sikrer en jevn effekt.

##

Visningen for skifte av kullbørster (9) blinker rødt når kullbørstene er brukt opp. Kullbørstene må skiftes ut. Send elektroverktøyet til et autorisert serviceverksted for Bosch elektroverktøy se Kundeservice og kundeveiledning.

##

Gjenstartbeskyttelsen hindrer en ukontrollert start av elektroverktøyet etter brudd på strømtilførselen.

For å slå på igjen setter du av/på-bryteren (1) i utkoblet stilling og slår på elektroverktøyet på nytt.