# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

Праховете, напр. от минерални материали, могат да бъдат вредни за здравето. Кон‌тактът до кожата или вдишването на такива прахове могат да предизвикат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия с електроинстру‌мен‌та или намиращи се наблизо лица.
Допуска се обра‌бот‌ването на съдържащи азбест материали само от съответно обучени квалифицирани лица.

- Осигурявайте добро проветряване на работното място.
- Препоръчва се използването на дихателна маска с филтър от клас P2.

Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпоредби, валидни при обработване на съответните материали.

##

- Премествайте превключвателя за предавките само когато електроинструментът е в покой.

Завъртете превключвателя за предавките (3) на желаната предавка (I или II).

С превключвателя за предавките (3) можете предварително да изберете два диапазона на скоростта на въртене.

I предавка:

Нисък диапазон на обороти

II предавка:

Висок диапазон на обороти

##

За въвеждане в експлоатация на електроинструмента натиснете пусковия прекъсвач (1). За да заключите пусковия прекъсвач (1), натиснете бутона за блокиране (5) и отпуснете пусковия прекъсвач (1).

За да изключите електроинструмента, натиснете за кратко пусковия прекъсвач (1) и след това го отпуснете.

##

Желаните обороти могат да се изберат предварително с колелото за регулиране за предварителен избор на оборотите (2) (включително и по време на работа).

Нужните обороти зависят от материала за разбъркване и условията на работа.

##

Електронният плавен пуск увеличава бавно оборотите когато пусковияти прекъсвач (1) се натисне. Така се избягва разпръскване на материала за разбъркване.

##

Константната електроника поддържа константни обороти при празен ход и определени условия на натоварване. Това гарантира равномерна производителност.

##

Индикаторът за смяна на въглеродните четки (9) мига в червено, ако въглеродните четки са износени. Въглеродните четки трябва да се сменят. За целта изпратете електроинструмента в оторизирана клиентска служба за Bosch електроинструменти вж. Клиентска служба и консултация относно употребата.

##

Защитата срещу повторно включване предотвратява неконтролираното включване на електроинструмента след прекъсване на захранването.

За да включите отново електроинструмента, поставете пусковия прекъсвач (1) в изключена позиция и отново включете електроинструмента.