# 投入使用

- 注意电源电压！ 电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

矿物灰尘之类的灰尘有损于健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 工作场地要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的呼吸防护面具。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

##

- 只能在电动工具静止时操纵选档开关。

将选档开关(3)转至所需档位（I或II）。

利用选档开关(3)可以预选2个转速范围。

档位I：

低转速范围

档位II：

高转速范围

##

如要使用电动工具，请按压起停开关(1)。如需锁定起停开关(1)，按压锁定按钮(5)，松开起停开关(1)。

如要关闭电动工具，短促按压起停开关(1)，然后将其松开。

##

所需转速可以用转速预选调节轮(2)进行预选（也可在操作中进行）。

所要求的转速视搅拌物和工作条件而定。

##

按下起停开关(1)后，电子控制的缓速起动功能可缓慢提高转速。由此避免搅拌物飞溅。

##

恒定电子装置可在空载和规定的负载条件下稳定转速。由此确保工作功率均匀。

##

当碳刷耗尽时，碳刷更换指示灯(9)闪烁红色。必须更换碳刷。为此将电动工具发送给经授权的Bosch-电动工具客户服务中心 参见 客户服务和应用咨询。

##

重启保护功能可以避免电动工具在供电中断之后突然失控地重新启动。

如需再次使用，请将电源开关(1)置于已关闭的位置，然后重新接通电动工具。