# Ohutusnõuded mikserite kasutamisel

- Hoidke tööriista ettenähtud käepidemetest kahe käega. Kontrolli kaotuse tagajärjeks võivad olla kehavigastused.

- Tuleohtlike materjalide segamisel hoolitsege ohutuse tagamise huvides piisava ventilatsiooni eest. Tekkiv aur võib tööriista tekitatavate sädemete tõttu kuumeneda ja süttida.

- Ärge segage toitu.Elektrilised tööriistad ja nende tarvikud ei ole ette nähtud toidu töötlemiseks.

- Hoidke toitejuhe tööpiirkonnast eemal. Toitejuhe võib mikserikorvi külge kinni jääda.

- Veenduge, et segamiskonteiner on stabiilses asendis ja kindlalt kinni. Konteiner, mis ei ole tugevasti kinnitatud, võib ootamatult liikuma hakata.

- Veenduge, et vedeliku pritsmed ei satu elektrilise tööriista korpusele.Elektrilisse tööriista tunginud vedelik võib tekitada kahjustusi ja põhjustada elektrilöögi.

- Järgige segatava materjali kohta käivaid juhiseid ja hoiatusi.Segatav materjal võib olla ohtlik.

- Kui elektriline tööriist kukub segatavasse materjalisse, siis tõmmake pistik kohe pistikupesast välja ja laske tööriist üle kontrollida kvalifitseeritud tehnikul.Mikserikorvi puudutamine ajal, mil tööriist on veel vooluvõrguga ühendatud, võib põhjustada elektrilöögi.

- Segamise ajal ärge viige segamiskonteinerisse oma käsi ega muid esemeid.Kokkupuude segamiskorviga võib tekitada tõsiseid kehavigastusi.

- Käivitage tööriist ja laske tööriistal seiskuda segamiskonteineris. Mikserikorv võib painduda või kontrollimatul viisil pöörlema hakata.

- Ärge töödelge plahvatusohtlikke aineid (nt kergsüttivaid lahusteid). Elektrilised tööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tekkivad aurud süüdata.

- Järgige segatava materjali ohutusandmelehel (OAL) toodud õpetusi ja hoiatavaid suuniseid. Segatav aine võib olla tervisekahjulik.

- Ärge kasutage elektrilist töööriista statiivis. Elektrilist tööriista ei ole lubatud kasutada pidevrežiimis.