# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

Įvairių medžiagų, pvz. mineralų, dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Dirbančia‌jam arba netoli esantiems asmenims nuo sąlyčio su dulkėmis arba jų įkvėpus gali kilti alerginės reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvėpavimo takų ligomis.
Medžiagas, kuriose yra as‌besto, leidžiama apdoroti tik specialistams.

- Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu.
- Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsauginę kaukę su P2 klasės filtru.

Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdoro‌jamoms medžiagoms taikomų taisyklių.

##

- Greičių perjungiklį junkite tik neveikiant elektriniam įrankiui.

Greičių perjungiklį (3) nustatykite ties pageidaujamu greičiu (I arba II).

Greičių perjungikliu (3) galima pasirinkti 2 sūkių skaičiaus diapazonus.

1. greitis:

Mažo sūkių skaičiaus diapazonas

II greitis:

Didelio sūkių skaičiaus diapazonas

##

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1). Norėdami įjungimo-išjungimo jungiklį (1) užfiksuoti, paspauskite fiksuojamąjį mygtuką (5) ir atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1).

Norėdami elektrinį įrankį išjungti, trumpai spustelėkite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) ir tada jį atleiskite.

##

Pageidaujamą sūkių skaičių galima nustatyti sūkių skaičiaus nustatymo reguliatoriaus ratuku (2) (net ir įrankiui veikiant).

Reikiamas sūkių skaičius priklauso nuo maišomos medžiagos ir darbo sąlygų.

##

Elektroninis švelnaus paleidimo įtaisas lėtai didina sūkių skaičių, kai yra spaudžiamas įjungimo-išjungimo jungiklis (1). Taip yra išvengiama medžiagos ištaškymo.

##

Elektroninis sūkių skaičiaus stabilizatorius palaiko pastovų nustatytą sūkių skaičių tiek veikiant įrankiui tuščiąja eiga, tiek su tam tikra apkrova. Tai užtikrina tolygų darbo našumą.

##

Anglinių šepetėlių keitimo indikatorius (9) mirksi raudonai, kai susidėvi angliniai šepetėliai. Anglinius šepetėlius reikia pakeisti. Tuo tikslu elektrinį įrankį išsiųskite į įgaliotas Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuves žr. Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba.

##

Jei dirbant nutraukiamas srovės tiekimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo neleidžia elektriniam įrankiui nekontroliuotai įsijungti.

Norėdami įrankį pakartotinai įjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį (1) nustatykite į išjungimo padėtį ir elektrinį įrankį vėl įjunkite.