# การเริ่มใช้งาน

- ให้สังเกตแรงดัน‌ไฟฟ้า! แรงดัน‌ไฟฟ้า‌จาก‌แหล่ง‌จ่าย‌ไฟฟ้า‌ต้อง‌มี‌ค่า‌ตรงกับ‌ค่า‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่‌ระบุ‌ไว้‌บน‌แผ่นป้าย‌พิกัด‌เครื่อง

ฝุ่น ต. ย. เช่น ฝุ่นแร่ธาตุ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง
สำหรับ‌วัสดุ‌ที่‌‌มี‌แอสเบสทอส‌ต้อง‌ให้‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ทำงาน‌เท่านั้น

- จัด‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌มี‌การระบาย‌อากาศ‌ที่ดี
- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌หน้ากาก‌ป้องกัน‌การติดเชื้อ‌ที่มี‌ระดับ-‌ไส้กรอง P2

ปฏิบัติ‌ตาม‌กฎ‌ข้อ‌บังคับ‌ที่‌เกี่ยวกับ‌วัสดุ‌ชิ้นงานที่‌บังคับ‌ใช้‌ใน‌ประเทศ‌ของ‌ท่าน

##

- กดสวิตช์เลือกเกียร์ต่อเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น

หมุนสวิตช์เลือกเกียร์ (3) ไปยังเกียร์ที่ต้องการ (I หรือ II)

ท่านสามารถเลือกช่วงความเร็วรอบล่วงหน้าได้ 2 ช่วงโดยใช้สวิตช์เลือกเกียร์ (3)

เกียร์ I:

ช่วงความเร็วรอบต่ำ

เกียร์ II:

ช่วงความเร็วรอบสูง

##

สำหรับการเริ่มใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้กดสวิตช์เปิด/ปิด (1) หากต้องการล็อคสวิตช์เปิด/ปิด (1) ให้กดปุ่มล็อค (5) แล้วปล่อยสวิตช์เปิด/ปิด (1)

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้กดสวิตช์เปิด/ปิด (1) สักครู่แล้วปล่อย

##

ท่านสามารถเลือกความเร็วรอบที่ต้องการล่วงหน้าได้โดยใช้ล้อปรับสำหรับเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า (2) (แม้ในระหว่างที่เครื่องทำงานอยู่)

ทั้งนี้ความเร็วรอบที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาปั่นผสมและเงื่อนไขในการทำงาน

##

ระบบเริ่มการทำงานอย่างนุ่มนวลแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มความเร็วรอบขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อกดสวิตช์เปิด/ปิด (1) วิธีนี้ช่วยให้วัสดุที่นำมาปั่นผสมไม่กระเด็นออกมา

##

ระบบ‌อิเล็กทรอนิกส์‌คงที่‌จะรักษาความเร็วรอบให้มีความต่อเนื่องทั้งในขณะที่เดินเครื่องเปล่าและขณะที่รองรับโหลดการทำงานระดับใดระดับหนึ่งโดยเฉพาะ วิธีนี้ช่วยรับประกันว่าเครื่องจะมีกำลังการทำงานที่สม่ำเสมอกัน

##

ไฟแสดงการเปลี่ยนแปรงถ่าน (9) จะกะพริบเป็นสีแดงเมื่อแปรงถ่านหมดอายุการใช้งานแล้ว ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนแปรงถ่านใหม่ โดยให้ส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปยังศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าจาก Bosch ดู การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

##

ระบบ‌ป้องกัน‌การรีสตาร์ทช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นใหม่อย่าง‌ควบคุม‌ไม่ได้หลังจาก‌การจ่ายไฟฟ้าถูกขัดจังหวะ

เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้ง ให้สับสวิตช์เปิด/ปิด (1) ไปยังตำแหน่งปิด และเปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง