# Saugos nuorodos dirbantiems su maišytuvais

- Įrankį abiem rankom laikykite už rankenų. Nesuvaldžius elektrinio įrankio, galima susižaloti.

- Maišydami degias medžiagas užtikrinkite pakankamą vėdinimą, kad išvengtumėte pavojingos atmosferos. Galite įkvėpti garų arba juos gali uždegti elektrinio įrankio sukelta kibirkštis.

- Nemaišykite maisto.Elektrinis įrankis ir jo papildoma įranga nėra skirti maistui ruošti.

- Iš darbo vietos patraukite laidą. Laidas gali įsipainioti maišymo sraigte.

- Įsitikinkite, kad maišymo rezervuaras yra stabilioje ir saugioje padėtyje. Rezervuaras, kuris nėra tinkamai įtvirtintas, gali netikėjai pajudėti.

- Stebėkite, kad į elektrinio įrankio korpusą netykštų skystis.Į elektrinį įrankį patekęs skystis gali sukelti pažeidimus ir elektros smūgį.

- Laikykitės medžiagų, kurias reikia sumaišyti, instrukcijų ir įspėjimų.Maišomos medžiagos gali būti kenksmingos.

- Jei elektrinis įrankis įkrenta į maišomą medžiagą, nedelsdami ištraukite elektros tinklo kištuką ir dėl įrankio patikrinimo kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.Įkišus ranką į indą, vis dar esant įstatytam tinklo kištukui, gali trenkti elektros smūgis.

- Maišymo metu į maišymo rezervuarą nekiškite rankų ir jokių pašalinių daiktų.Prisilietus prie maišymo sraigto galimi sunkūs sužalojimai.

- Elektrinį įrankį įjunkite ir išjunkite tik maišymo rezervuare. Maišymo sraigtas gali netikėtai išlinkti ar pasisukti.

- Neapdirbkite sprogių medžiagų (pvz., labai degių tirpiklių). Elektriniai įrankiai kelia kibirkštis, kurios gali uždegti kylančius garus.

- Laikykitės maišomos medžiagos saugos duomenų lape pateiktų instrukcijų ir įspėjamųjų nuorodų. Maišoma medžiaga gali būti kenksminga sveikatai.

- Nenaudokite elektrinio įrankio su stovu. Elektrinis įrankis nėra skirtas naudoti stacionariai.